## 南山区应急管理局疫情防控电动巡逻车

## 及电动货车询价采购文件

## 一、货物清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **单位** | **备注** | **项目预算金额（元）** |
| 1 | 8座电动封闭巡逻车 | 9 | 台 | 拒绝进口 | 880000 |
| 2 | 2座电动货车 | 5 | 台 | 拒绝进口 |

注：备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标供应商选用进口产品参与投标。

## 二、技术需求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **招标技术要求** |
| **1** | 8座电动封闭巡逻车 | 1.1、外形尺寸长\*宽\*高：3800mm×1500mm×2040mm（±10mm） |
| 1.2、整车装备质量：≥1020kg |
| 1.3、轴距：1920mm（±10mm） |
| 1.4、最小转弯半径：≤4.5m |
| 1.5、最小离地间隙：≤150mm |
| 1.6、制动距离：≤5m |
| 1.7、最大行驶速度：≥28km/h |
| 1.8、座椅：三人连排矮靠背座椅 |
| 1.9、车体：钢制车架＋钣金外壳 |
| 1.10、仪表：液晶仪表（含电流、电压、车速、转速、续航里程、电量、灯光信号等） |
| 1.11、灯光及信号：组合前灯、组合后尾灯、侧转向灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 |
| 1.12、音响：车载MP3，专业扬声器 |
| 1.13、开关：启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向、警告灯及倒车报警器翘板开关 |
| 1.14、电控：交流72V |
| 1.15、电池：12只/72V免维护电池 |
| 1.16、电机：7.5KW交流电机 |
| 1.17、充电机：便携式智能化充电机 |
| 1.18、充电时间：≤10小时 |
| 1.19、动力传动系统：无极调速系统 |
| 1.20、转向系统：齿轮齿条式方向机，电动方向助力 |
| 1.21、前后桥及悬挂：前：独立悬挂、后：全浮式后桥 |
| 1.22、制动系统：前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 |
| 1.23、轮胎：钢轮毂/155R12C，真空子午线胎 |
| 1.24、加装：顶置空调、警灯及喊话器、安全带、灭火器 |
| 2 | 2座电动货车 | 2.1、外形尺寸长\*宽\*高：4160mm×1500mm×2150mm（±10mm） |
| 2.2、后平台尺寸：2400mm×1500mm×1300mm（±10mm） |
| 2.3、载荷：≥1000kg |
| 2.4、轴距：1950mm（±10mm） |
| 2.5、最小转弯半径：≤5m |
| 2.6、最小离地间隙：≤150mm |
| 2.7、制动距离：≤5m |
| 2.8、最大行驶速度：≥28km/h |
| 2.9、座椅：三人连排矮靠背座椅 |
| 2.10、车体：钢制车架＋钣金前脸 |
| 2.11、货厢：铁质货箱，货箱左右两侧各一个对开门，尾部不开门 |
| 2.12、仪表：液晶组合仪表（含电流、电压、车速、里程、灯光等信号） |
| 2.13、灯光及信号：组合前灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 |
| 2.14、开关：启动开关、灯光、前后换向开关、警告灯及倒车报警器翘板开关 |
| 2.15、电控：交流72V |
| 2.16、电池：12只/72V免维护电池 |
| 2.17、电机：7.5KW交流电机 |
| 2.18、充电机：便携式智能化充电机 |
| 2.19、充电时间：≤10小时 |
| 2.20、动力传动系统：无极调速系统 |
| 2.21、转向系统：齿轮齿条式方向机，电动方向助力 |
| 2.22、前后桥及悬挂：前：独立悬挂、后：全浮式后桥 |
| 2.23、制动系统：前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置刹车助力 |
| 2.24、轮胎：钢轮毂/165R13C，真空子午线胎 |
| 2.25、加装：加装顶置空调、警灯及喊话器 |

三、供应商资格要求

1.投标供应商须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人或其他组织（证明文件：须提供营业执照或法人证书等证明材料复印件加盖投标供应商公章）。

2.投标供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。

3.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目的采购活动。

4.本项目不接受联合体投标，不允许挂靠和转包。

5.本项目不允许进口产品参与投标。

四、评标定标方法

根据投标供应商产品的优劣、报价、企业实力、类似业绩、售后服务响应情况等综合考虑，确定中标供应商。

## 五、商务需求

（一）交货期：合同签订后7天（日历日）内，交货期是指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付采购单位验收的日期。

交货地点：采购单位指定地点（深圳市南山区内）。

（二）报价要求：

1.本项目预算金额：人民币880000元，响应报价超过预算金额的视为无效响应。

2.响应总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、运输费、装卸费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等。

（三）付款方式：货到安装调试完成并经验收合格后15个工作日内支付合同全款。

（四）货物运输及包装方式要求：合同中所有的货物均须由中标供应商自行运往设备安装场所，不论设备从何处购置、采用何种方式运输，采购单位不承担任何责任及相关费用。中标供应商应当自行处理货物质量和数量短缺等问题。包装以保证货物的完好无损为标准。

（五）安装、调试及验收方式：

1.中标供应商应当派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用。

2.由采购单位按合同和采购文件、响应文件约定的要求和标准及中华人民共和国现行的验收规范和评定标准进行交货验收。

3.验收要求：货物必须满足以下条件后方可被采购单位接受：

（1）设备全新,外观无伤痕变形或明显修饰痕迹。

（2）必须符合有关国标的规定。

（3）技术文件资料、备件等已按规定数量移交完毕。

（4）按照采购文件要求及响应文件提供的技术参数验收必须合格。

（5）在货物安装调试合格后，所有技术指标达到技术规范书要求。

（六）售后服务要求：

1.质量保证期为 1 年。质保期从产品验收合格之日起算，在质保期内，如遇与所供产品有关的问题在接采购单位通知后2小时内应赶到现场提供免费服务，普通故障4个小时内修理解决正常使用；涉及到电机、电控、电池、后桥等大配件维修更换的，2个工作日内修理解决故障正常使用。

2.中标供应商应提供售后服务队伍名称、资质、人员配备、联系地址、电话等详细资料，以及书面提出采购单位人员操作培训、长期保修、维护服务和今后技术支持的措施计划和承诺。

3.在质保期满以后，中标供应商为所投产品应以优惠价格终生提供保障其正常运行的配件和维护并能提供送货上门服务（以设备正常使用年限为限）。

（七）备件备品要求：

1.在质保期内，中标供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。

2.保质期满以后，中标供应商应按其在深圳地区同类产品的优惠价格提供保修服务。

（八）违约责任：

1.由于中标供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，采购单位将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

2.中标供应商逾期交付部分货物的，每逾期一天应向采购单位偿付逾期交货部分货款总额的万分之三/天计算，累计至交齐货物之日止，向采购单位支付违约金，中标供应商仍需履行合同向采购单位交付货物。

3.中标供应商逾期三十天仍未交齐货物的，采购单位有权解除合同，中标供应商则应按合同总价的百分之二十向采购单位支付解除合同违约金，并全额退还采购单位已付给中标供应商的钱款及其利息。

4.中标供应商交付货物的型号、品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，采购单位有权向中标供应商提出更换货物及索赔，中标供应商应在采购单位提出之日起的10天内免费更换合格的货物，由此造成的时间延误视作中标供应商未按时交货，按以逾期交付部分货物的情形处理。

5.由于中标供应商原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对中标供应商进行索赔。

## 六、投标供应商询价响应文件格式

询价响应文件组成：

（一）符合资格要求的证明材料（如：营业执照或事业单位法人证书等）

（二）资质证书（如资格要求的证书或其他自有的证书等）

（三）法定代表人（负责人）资格证明书

（四）法定代表人（负责人）授权书

（五）投标一览表

（六）项目费用分项报价列表

（七）技术规格偏离表

（八）投标供应商情况介绍

（九）售后服务计划

（十）无重大违法记录的声明函

**（一）符合资格要求的证明材料**

（如：营业执照或事业单位法人证书等）

**（二）资质证书**

（如：资格要求的证书或其他自有的证书等）

**（三）法定代表人(或负责人)资格证明书**

**法定代表人(或负责人)资格证明书**

致：深圳市南山区应急管理局

 同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位： （盖章）

附：代表人性别： 年龄：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

 (为避免无效投标，请供应商务必提供本附件)

**（四）法定代表人(或负责人)授权书**

**法定代表人(或负责人)授权书**

致：深圳市南山区应急管理局

兹授权 同志，为我方办理投标、签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是： 。

授权单位： （盖章） 法定代表人 （签名或盖私章）

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

联系电话：

1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

3.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

4.有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

5.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

**（五）投标一览表**

投标供应商名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

项目编号\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **项目名称** | **投标总价** | **交货期** | **备注** |
|  |  | 大写：小写： |  |  |
|
|

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**★备注：**

**1、投标总价超出各项控制金额或漏报将作投标无效处理。**

**2、以上各项报价最多保留至小数点后两位。**

**（六）项目费用分项报价列表**

投标供应商名称\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

项目编号\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌、规格型号** | **单价（元）** | **数量** | **单位** | **合计（元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元）：  |

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**（七）技术规格偏离表**

投标供应商名称

项目编号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标参数要求 | 投标参数 | 偏离说明 |
| 1 | 8座电动封闭巡逻车 | 1.1、外形尺寸长\*宽\*高：3800mm×1500mm×2040mm（±10mm） |  |  |
| 1.2、整车装备质量：≥1020kg |  |  |
| 1.3、轴距：1920mm（±10mm） |  |  |
| 1.4、最小转弯半径：≤4.5m |  |  |
| 1.5、最小离地间隙：≤150mm |  |  |
| 1.6、制动距离：≤5m |  |  |
| 1.7、最大行驶速度：≥28km/h |  |  |
| 1.8、座椅：三人连排矮靠背座椅 |  |  |
| 1.9、车体：钢制车架＋钣金外壳 |  |  |
| 1.10、仪表：液晶仪表（含电流、电压、车速、转速、续航里程、电量、灯光信号等） |  |  |
| 1.11、灯光及信号：组合前灯、组合后尾灯、侧转向灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 |  |  |
| 1.12、音响：车载MP3，专业扬声器 |  |  |
| 1.13、开关：启动开关、灯光及雨刮组合开关、前后换向、警告灯及倒车报警器翘板开关 |  |  |
| 1.14、电控：交流72V |  |  |
| 1.15、电池：12只/72V免维护电池 |  |  |
| 1.16、电机：7.5KW交流电机 |  |  |
| 1.17、充电机：便携式智能化充电机 |  |  |
| 1.18、充电时间：≤10小时 |  |  |
| 1.19、动力传动系统：无极调速系统 |  |  |
| 1.20、转向系统：齿轮齿条式方向机，电动方向助力 |  |  |
| 1.21、前后桥及悬挂：前：独立悬挂、后：全浮式后桥 |  |  |
| 1.22、制动系统：前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 |  |  |
| 1.23、轮胎：钢轮毂/155R12C，真空子午线胎 |  |  |
| 1.24、加装：顶置空调、警灯及喊话器、安全带、灭火器 |  |  |
| 2 | 2座电动货车 | 2.1、外形尺寸长\*宽\*高：4160mm×1500mm×2150mm（±10mm） |  |  |
| 2.2、后平台尺寸：2400mm×1500mm×1300mm（±10mm） |  |  |
| 2.3、载荷：≥1000kg |  |  |
| 2.4、轴距：1950mm（±10mm） |  |  |
| 2.5、最小转弯半径：≤5m |  |  |
| 2.6、最小离地间隙：≤150mm |  |  |
| 2.7、制动距离：≤5m |  |  |
| 2.8、最大行驶速度：≥28km/h |  |  |
| 2.9、座椅：三人连排矮靠背座椅 |  |  |
| 2.10、车体：钢制车架＋钣金前脸 |  |  |
| 2.11、货厢：铁质货箱，货箱左右两侧各一个对开门，尾部不开门 |  |  |
| 2.12、仪表：液晶组合仪表（含电流、电压、车速、里程、灯光等信号） |  |  |
| 2.13、灯光及信号：组合前灯、转向灯、组合后尾灯、电喇叭及倒车蜂鸣器 |  |  |
| 2.14、开关：启动开关、灯光、前后换向开关、警告灯及倒车报警器翘板开关 |  |  |
| 2.15、电控：交流72V |  |  |
| 2.16、电池：12只/72V免维护电池 |  |  |
| 2.17、电机：7.5KW交流电机 |  |  |
| 2.18、充电机：便携式智能化充电机 |  |  |
| 2.19、充电时间：≤10小时 |  |  |
| 2.20、动力传动系统：无极调速系统 |  |  |
| 2.21、转向系统：齿轮齿条式方向机，电动方向助力 |  |  |
| 2.22、前后桥及悬挂：前：独立悬挂、后：全浮式后桥 |  |  |
| 2.23、制动系统：前碟后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置刹车助力 |  |  |
| 2.24、轮胎：钢轮毂/165R13C，真空子午线胎 |  |  |
| 2.25、加装：加装顶置空调、警灯及喊话器 |  |  |

注：

1. 投标供应商应按其所投产品实际情况填写相应的投标参数，如出现与招标要求不一致的情况，评标委员会将根据具体情况给予是否偏离的认定，并以此认定为最终评判标准。
2. 投标供应商投标响应时若存在虚假响应情况，均视为提供虚假材料，按相关法律规定处理。

除询价文件另有注明外，投标文件其它位置如出现与本表中投标参数不一致的信息，均以本表信息为准。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**（八）投标供应商情况介绍**

**（1）投标供应商情况介绍表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内容及说明 | 备注 |
| 一 | 营业执照/事业单位法人证明 |  | 提供复印件（加盖公章）如提供2013年新版营业执照，须同时提供体现基本信息以及许可经营信息的网页查询截图 |
| 1.注册年度及注册编号 |  |
| 2.经营场所： |  |
| 3.有效期： |  |
| 二 | 税务登记证 |  |
| 1.税务登记证编号： |  |
| 三 | 其他资格（质）证书 | （可按表格格式扩展） | 提供复印件（加盖公章） |
| 1.证书名称 |  |
| 2.批准单位 |  |
| 3.等级 |  |
| 4.批准时间及编号 |  |
| 5.有效期 |  |
| 四 | 其他 | 投标供应商认为需补充的其他说明 |  |
|  | 1.…… |  |  |

注：在按要求填写好此表格后，各投标单位可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍（可以提供相应文字、照片等）。

**（2）同类项目业绩介绍**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **客户名称** | **项目名称及合同金额（万元）** | **竣工时间** | **联系人及电话** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**注：以上业绩情况要求提供合同关键页证明材料。**

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**（九）售后服务计划**

主要内容应包括：

（1）售后服务人员简介；

（2）应急维修时间安排；

（3）维修服务收费标准（保质期内、保质期外）；

（4）主要零配件价格（保质期内、保质期外）；

（5）技术培训安排；

（6）保修服务计划；

（7）售后服务地点；

（8）其它服务承诺。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**（十）无重大违法记录的声明函**

致：深圳市南山区应急管理局

关于贵方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （项目名称、项目编号）的询价邀请，政府采购活动前，我公司近三年内（投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无重大违法犯罪记录和不存在被财政等政府主管部门处以禁止参与政府采购活动的情况（即不存在仍处于被禁止参与政府采购活动期限内)。

我公司对该声明的真实性负责，如有不实，自愿接受法律制裁。

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。