采购文件

一、项目名称：南头街道购买维护辖区交通秩序执法设备

二、预算金额：￥ 240000 元

三、定标方式：综合评分法

四、需求内容：

（1）购买执法设备数量：2台。

（2）设备技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **技术参数要求** | **备注** |
| 1 | 设备采用双视频单元抓拍设计 |  |
| 2 | 识读电动自行车数字号牌的车辆身份标识符和号牌号码，支持多目标识读； |  |
| 3 | 支持电动自行车不按照交通信号规定通行、电动自行车逆向行驶、驾驶电动自行车不戴安全头盔、驾驶电动自行车停车越线、驾驶电动自行车载人、驾驶电动自行车加装车篷行违法行为识别； |  |
| 4 | 射频工作频段：920MHz-925MHz； |  |
| 5 | 配置RFID天线，支持识读电动自行车电子车牌信息，支持公安部制定的射频视频一体机相关标准； |  |
| 6 | 设备支持无缝对接至深圳市公安局交通警察局高清采集与应用平台，支持数据推送至深圳交警电动自行车管控平台。 |  |
| 7 | 前置摄像头全局曝光CMOS(Global Shutter CMOS)传感器靶面尺寸≥1.1英寸，视频图像分辨率≥4110×3070； | 投标时需提供第三方国家权威机构出具的首页具有CMA和CNAS标识的检验报告扫描件证明，中标后原件备查，并提供在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图 |
| 8 | 后置摄像头CMOS传感器靶面尺寸≥1/1.2英寸，视频图像分辨率≥3840×2160； | 投标时需提供第三方国家权威机构出具的首页具有CMA和CNAS标识的检验报告扫描件证明，中标后原件备查，并提供在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图 |
| 9 | 2个镜头均为定焦镜头，支持电动聚焦，可通过web界面进行聚焦设备电动升降杆采用拨动开关控制，具有升、降、停3种控制模式，可在升降行程中停止并固定杆件。 | 投标时需提供第三方国家权威机构出具的首页具有CMA和CNAS标识的检验报告扫描件证明，中标后原件备查，并提供在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图 |
| 10 | 支持电动升降功能，升降后高度≥2.5m； |  |
| 11 | 内置终端服务器，支持存储本地图片、视频、射频等数据，避免因网络等原因造成数据丢失； |  |
| 12 | 支持无线拨号功能，支持通过4G模块远程上传数据； |  |
| 13 | 具有报警灯闪烁、蜂鸣器蜂鸣、语音提醒等报警方式； |  |
| 14 | 电源线采用固定式结构，不可拔出； |  |
| 15 | 具有防撞功能，可通过螺栓固定在地面上；底座尺寸≥590mm×590mm；机箱配备密码锁，能够实现防盗窃、防撞击，适应户外工作环境，防护等级：不低于IP65。 |  |

五、支付方式：

本合同款项待收货验收后一次性支付。乙方向甲方出具合法有效的税务发票及付款所需资料后十个工作日内支付。

六、报价要求

报价形式：

☑总价报价：供应商根据本项目的需求内容，在预算金额以内进行总价报价，结算金额=成交金额。

□单价报价：供应商根据本项目的需求内容填报单价，根据合同履行情况进行结算，预算金额为支付上限，结算金额=成交单价\*实际发生量。

□折扣（或下浮率）报价：供应商根据本项目的需求内容填报折扣（或下浮率），根据合同履行情况进行结算，预算金额为支付上限，结算金额=成交折扣\*实际发生金额。

□无价格：供应商无需报价，预算金额=结算金额。

七、其他说明

1.供应商应严格按照采购文件及附件的格式要求编制《报名文件》（附件1）、《应答文件》（附件2）、《供应商基本情况表》（附件3）。

2.《报名文件》、《供应商基本情况表》提交一份正本，不得密封。

《应答文件》一正一副，封于同一密封袋（加盖供应商公章），一并提交；未在规定时间提交的、未密封的或未加盖公章的应答文件不予接受。

3.《报名文件》、《供应商基本情况表》、《应答文件》的每页均加盖供应商的公章，否则该页无效。

八、评审因素

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分项** | **分值** | **评分准则** |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且报价最低的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  报价得分=（基准价／供应商报价）×价格分分值  **评审材料：**《应答文件》**-**报价函 |
| 2 | 业绩经验 | 30 | 2021 年至今（以合同签订时间为准）供应商承接过行政事业单位的类似交通信息技术设备项目业绩，每提供1份业绩合同得10分，累计最高得30分。  评审材料：《应答文件》**-**业绩经验 |
| 3 | 综合评价 | 40 | 要求供应商能够充分理解项目背景和目标，对所提供的设备需满足采购需求，在0~40分区间评分，未提供设备详细技术参数的，得0分。  评审材料：《应答文件》-综合评价 |

附件

应答文件

（每页均加盖供应商的公章）

**一、报价函**

深圳市南山区南头街道办事处：

我单位已仔细阅读贵单位发来的采购文件。我单位有意向参与贵单位组织实施的南头街道购买维护辖区交通秩序执法设备项目。

根据项目需求，我单位承诺满足贵单位针对本项目的具体要求，并确定本项目的报价为 **元**。

如有幸成交，我单位将严格按照采购文件的内容（包括但不限于报价）以及贵单位的要求签订合同。

（盖章）

年 月 日

**二、业绩经验**

（填写《业绩经验表》，并提供相关业绩合同关键页，内容至少包括合同首页、合同标的、签订时间、签字盖章页）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **业绩经验表** | | | | |
| **序号** | **业绩名称** | **合同甲方** | **合同签订时间** | **备注** |
| 示例 | 南头街道办事处家具采购项目 | 深圳市南山区南头街道办事处 | 2022年7月1日 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

**三、综合评价**

（提供关于本项目的实施方案、所投入的人员或产品情况，具体内容自拟）