工程量清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称** | **工程内容** | **工程量** | **单位** |
| 1 | 清运工程 | 位置：阳台山十九中队至大阳台段1.人工清理枯枝落叶2.枯枝落叶暂按20mm厚度考虑3.集中清运点考虑5km以内 | 64500.00 | m2 |
| 清运树枝、树叶、草类、人为遗留垃圾等5km以内 |  | 1290.00 | m3 |
| 2 | 清运工程 | 位置：沙坑石场至小阳台段1.人工清理枯枝落叶2.枯枝落叶暂按20mm厚度考虑3.集中清运点考虑5km以内 | 64800.00 | m2 |
| 清运树枝、树叶、草类、人为遗留垃圾等5km以内 |  | 1296.00 | m3 |
| 3 | 清运工程 | 位置：两个登山口1.人工清理枯枝落叶2.枯枝落叶暂按10mm厚度考虑3.集中清运点考虑5km以内 | 1600.00 | m2 |
| 清运树枝、树叶、草类、人为遗留垃圾等5km以内 |  | 16.00 | m3 |
| 4 | 余方弃置 | 1. 人工装、自卸汽车运枯枝落叶
2. 载货汽车 装载质量4t 运距20km以内
 | 2602.00 | m3 |
| 清运树枝、树叶、草类、人为遗留垃圾等5km以内（实际运距20km） |  | 2602.00 | m3 |
| 弃渣 |  | 2602.00 | m3 |